SUBnetting

* Network(192.168.10.0/24)
* SUB Network
* 5
* 22=4
* Network=23=8

192.168.10. 0101010 0000

255.255.255.224

No. of Host -> 25=(32-2)=30

Network IP

Broadcast IP